附件: 第一章 采购需求

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **内容、说明与要求** |
| 1 | 付款方式 | 经采购人验收合格后一次性支付全部合同价款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽医科大学卫生管理学院 |
| 3 | 服务期限 | 免费质保服务3年 |

**二、采购服务内容要求**

**1、参数指标重要性表述**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标识重要性** | **标识符号** | **代表意思** |
| 基础指标 | 无标识项 | 作为基础指标，有 5 条及以上负偏离将导致**响应无**  **效，投标作废**。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得 2 分 |
| 重要指标项 | ● | 评分项，每满足一项得 1 分 |
| **注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或**  **优于磋商文件要求，否则不予认可。** | | |

**2、具体参数指标要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 86寸智慧屏一体机 | 一、技术参数要求：  ●1、液晶屏显示尺寸≥86英寸；DLED背光源；液晶屏显示比例：16：9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840\*2160 ；灰阶等级：≥256灰阶，液晶屏达到A级标准；  ●2、全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。  ★3、设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；4核CPU、2核GPU、四核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  4、高清视频解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840\*2160)超高清视频 ；  ★5、音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  6、内置摄像头：内置1300万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪。内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持8M拾音；  ★7、前置按键：前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  8、前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI 2.1 Compatible输入；三路USB3.0，一路全功能Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。为方便教学，每个前置USB接口（含Type-C）均支持以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB自定义成以上四种模式中的任意一种；  ★9、WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  二：功能要求：  1、软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置，五指头调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。为方便使用，以上功能需在同一软控菜单中实现；  ★2、人脸识别：整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  ★3、NFC卡绑定：提供添加或删除用户自有的NFC卡，支持自定义NFC卡名称。（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  ★4、权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置。权限管理方式有三种; NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  5、一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作；  6、单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击屏幕或按压前置按键即可点亮屏幕，便于课间教师播放音频素材；  7、关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过触控、遥控器、物理按键不少于3种方式唤醒屏幕；  8、信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义；  9、安卓主页：为方便教学操作，安卓主页支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态；支持显示日期（年、月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度）；整机断电重启后无需重新设置时间；  10、录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录；  ★11、整机支持自然显示模式和超解像模式；；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  12、低蓝光护眼灯：整机使用低蓝光护眼LED灯，更加呵护师生视力。  13、文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。  14、白板软件：  1）笔色：支持20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细；  2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏；  3）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能；  ★4）智能表格绘制功能：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或列。并且智能图标支持删减表格中的行；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  15、签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果；  16、欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式；  ★17、预装整机自主品牌的网络教学微课平台；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  18、OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式；  ★19、侧拉目录板功能：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章）  20、签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果；  21、安卓助手：支持系统内存清理，支持应用卸载，内存数据（可用内存数据、全部内存数据）显示、硬盘数据显示（用户可用空间、用户已使用空间、系统使用空间、全部硬盘空间）；支持网络速度、网络强度、网络信道的检测；  22、为保障产品的服务，报价文件须提供制造商针对本项目整机三年免费保修服务承诺函原件。 | 套 | 1 |
| 2 | 75寸智慧屏一体机 | 一：技术参数要求：  ●1、液晶屏显示尺寸≥75英寸；DLED背光源；液晶屏显示比例：16：9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840\*2160 ；灰阶等级：≥256灰阶，液晶屏达到A级标准；  ●2、全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。  3、设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；4核CPU、2核GPU、四核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  4、高清视频解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840\*2160)超高清视频 ；  5、音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  6、内置摄像头：内置1300万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪。内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持8M拾音；  7、前置按键：前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  8、前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI 2.1 Compatible输入；三路USB3.0，一路全功能Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。为方便教学，每个前置USB接口（含Type-C）均支持以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB自定义成以上四种模式中的任意一种；  9、WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  二：功能要求：  1、软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置，五指头调取软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、锁屏、息屏、待机、半屏显示、电脑开关、音量加减、设置、返回；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。为方便使用，以上功能需在同一软控菜单中实现；  2、人脸识别：整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  3、NFC卡绑定：提供添加或删除用户自有的NFC卡，支持自定义NFC卡名称。（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  4、权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置。权限管理方式有三种; NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  5、一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作；  6、单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击屏幕或按压前置按键即可点亮屏幕，便于课间教师播放音频素材；  7、关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过触控、遥控器、物理按键不少于3种方式唤醒屏幕；  8、信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义；  9、安卓主页：为方便教学操作，安卓主页支持显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态；支持显示日期（年、月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度）；整机断电重启后无需重新设置时间；  10、录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录；  11、整机支持自然显示模式和超解像模式；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  12、低蓝光护眼灯：整机使用低蓝光护眼LED灯，更加呵护师生视力。  13、文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。  14、白板软件：  1）笔色：支持20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细；  2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏；  3）白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能；  4）智能表格绘制功能：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或列。并且智能图标支持删减表格中的行；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  15、签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果；  16、欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式；  17、预装整机自主品牌的网络教学微课平台；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章 ）  18、OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式；  19、侧拉目录板功能：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板；（提供 CNAS 认证检测报告复印件或扫描件并加盖制造商公章）  20、签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果；  21、安卓助手：支持系统内存清理，支持应用卸载，内存数据（可用内存数据、全部内存数据）显示、硬盘数据显示（用户可用空间、用户已使用空间、系统使用空间、全部硬盘空间）；支持网络速度、网络强度、网络信道的检测；  22、为保障产品的服务，报价文件须提供制造商针对本项目整机三年免费保修服务承诺函原件，和原厂授权书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧屏OPS  终端主机 | 1、一体机终端机采用80pin OPS接口；  2、处理器：Intel I5或以上，主频2.4G或以上；  3、内存：8G 或以上配置；SSD硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；  4、具有独立USB接口：6个USB接口；  5、具有视频输出接口：HDMI接口。 | 台 | 2 |
| 4 | 全向  会议拾音器 | 1. 音视频会议专用，适用于中大型会议室，USB/无线2.4G全向拾音麦克风； 2. 具有回音消除技术，高效抗噪音技术，2.4G无线和USB连线自由切换； 3. 先进的DSP技术可使会议内容得到高保真的传输。内置大容量锂电池，确保会议长时间不中断。 4. 独特的飞碟造型，内置3组高灵敏360度全向麦，拾音距离5-6M；   多组快捷按键，易于操作，可快速投入使用。 | 台 | 1 |
| 5 | 智慧屏  移动机架 | 1、产品尺寸（长x宽x高mm）：1202\*563\*262；  2、产品净重（kg）：48kg；  3、适用尺寸：100英寸；98英寸；86英寸；  4、适用孔距：1000x600范围（横向x纵向）  5、最大承重（kg）：90-180；  6、挂架材质 ：航空铝材、冷压板、ABS塑料；  7、调节度：360旋转、自由伸缩1390-1690mm  8、颜色：白色或黑色任选。 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧屏  壁挂套件 | 2、产品净重（kg）：8kg；  3、适用尺寸：98英寸；86；75英寸；  4、适用孔距：1000x600范围（横向x纵向）  5、最大承重（kg）：90-180；  6、挂架材质 ：冷压钢板、ABS塑料。 | 套 | 1 |
| 7 | 4K  无线同屏器 | **产品类型：智能无线同屏器**  1、★支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P）。  2、★无线规格要求：5GHz，802.11ac 2T2R，蓝牙4.0。  3、★设备接口:1个HDMI输出; 1个USB接口；一个直流电源接口。  4、★网络加密接入：支持PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2等企业路由加密协议，支持不同国家和地区的无线信道选择切换，支持无线直连、无线桥接外网和有线连接多种网络连接模式。  5、★支持Windows、苹果、安卓系统的电脑手机设备无线同屏。  6、★支持电脑、机顶盒、高清播放器等设备使用HDMI接口发射器进行无线同屏。  7、★支持苹果iOS系统和安卓系统的手机／平板无线投屏（声音和画面同时传输）。  8、支持投屏码和主客控制功能，确保投屏安全可控。支持Google Home APP和电脑Chrome浏览器无线投屏。  9、★支持USB回控，能够接入鼠标、触摸屏等输入设备来控制被投屏的电脑。  支持自动循环播放U盘内视频文件，并可自动切换投屏和播放状态。  10、★支持在没有互联网状态下投屏；支持网页后台管理，要求系统具备10个以上国家语言系统版本可选。  11、★设备要求采用可长时间工作不需要重启的Linux系统，并具备自动重启功能。  12、★要求具备设备管理系统软件，可实现在线设备的状态监测、群组管理、批量设置、定时重启、在线升级等中控管理功能。  13、具备无线投屏协作软件系统和会议无线投屏设备远程集中控制系统的软件著作证书（提供证书扫描件并加盖制造商公章）  14、产品具有第三方有权机构出具的CTI和CNAS检测报告（提供证书扫描件并加盖制造商公章，加以证明此项参数里标注★号的第1-12条参数）；  15、为保障产品的服务，报价文件须提供制造商针对本项目整机三年免费保修服务承诺函原件，和原厂授权书原件。 | 台 | 2 |

**第二章 评审办法（综合评估法）**

**1、初审**

评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足询比文件的实质性要求。初审表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资格审查前附表** | | | | |
| **资格评审指标** | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否  通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照扫描件或影印件即可。事业单位提供事业单位法人证书、民办非企业提供民办非企业单位登记证书、非企业专业服务机构提供执业许可证即可。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| **符合性评审指标** | | | | |
| 1 | 报价函 | 格式、填写要求符合询比文件规定并加盖公章 |  | 第四章响应文件格式 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合磋商文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  | 法定代表人参加的无需此件，提供身份证明扫描件或影印件即可。见第六章响应文件格式 |
| 3 | 其他要求 |  |  | 符合文件实质性要求 |
| 初步审查通过标准：供应商必须通过上述全部指标；方可进行下一步评审。 | | | | |
| **注：无论何种原因，在响应文件中未相关材料的，评审委员会可以视同其未提供。** | | | | |

2、详细评审内容：

2.1评审小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评分内容** | **评分标准** | **分值范围** |
| 技术资信分  （70分） | 服务内容参数要求响应情况 | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合评分：  （1）★代表重要指标，满足或优于该指标得 2 分，否则不得分。共 23项，共计46分；  （2）●表示一般指标项，满足或优于该指标得1分，否则不得分。共 4项，共计4分。  **注：以磋商响应表及采购需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据。** | 0-50 分 |
| 原厂售后服务承诺函 | 1. 提供所投智慧屏一体机生产厂家出具的针对本项目的三年原厂技术服务承诺函和原厂授权书的，得 3分。   1、提供所投无线投屏器生产厂家出具的针对本项目的三年原厂技术服务承诺函和原厂授权书的，得 3分。  **注：响应文件中提供上述原厂承诺函和原厂授权书扫描件。** | 0-6 分 |
| 运维服务方案 | 根据供应商运维服务方案，包含培训方案、免费维修时间、解决质量与操作问题的响应时间等方案情况，由评审小组进行综合评分：  （一）培训方案：  1、方案完善详细，科学可行的得 3 分；  2、方案较为详细，可行性较好的得 2 分；  3、方案简单，有待完善的得 1 分；  4、方案差或未提供的不得分。  （二）免费维修时间、解决质量与操作问题的响应时间：  1、运维服务方案完善、免费维修时间响应快、解决问题快的，得 5 分；  2、运维服务方案完整、免费维修时间响应较快、解决问题较快的，得 3 分；  3、运维服务方案较完整、免费维修时间响应合理、解决问题时间合理的，得 1 分；  4、运维服务方案差或未提供的不得分。 | 0-8 分 |
|  | 用户反馈 | 根据供应商收到的自 2019 年 1 月 1 日以来的用户反馈意见（须盖用户单位公章）中对供应商承接的项目履约信誉良好，无重大质量、安全事故、服务及时、按时完工等方面出具的用户评价，磋商小组进行综合评分：  1、业主评价履约信誉好、无安全事故、服务及时的得 3 分；  2、业主评价履约信誉良、无安全事故、服务较及时的得 2 分；  3、业主评价履约信誉一般的得 1 分；  4、差或未提供反馈意见的不得分。  **注：响应文件中提供加盖用户单位公章的履约反馈意见证明材料，时间以反馈材料落款时间为准**。 | 0-3 分 |
|  | 供应商业绩 | 自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商具有智慧屏一体机业绩的，每个业绩得 1 分，满分 3 分。  **注：正在履约或已完成业绩均予认可。**   1. **响应文件中提供合同扫描件。** 2. **如提供的业绩为正在履约的业绩，合同签订时间不作要求。** | 0-3 分 |
| 价格分  （30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）× 30 ％×100 | | |

第三章 响应文件格式

目 录

（格式1）报价函及附件；

（格式2）法定代表人身份证明

（格式3）授权委托书及授权代理人身份证（或法定代表人身份证）；

（格式4）法人营业执照；

（格式5）评审办法要求提供的其他资料

（格式6）供应商认为需要提供的资料

**格式一**

**报价函**

致： （采购人名称）：

1、我方已仔细研究了 项目采购文件的全部内容，愿意以：人民币（大写） 元（¥ 元）在规定的时间内完成本项目范围内的全部内容，并承担相应的责任。

2、我单位同意从规定的报价截止日期起遵循本采购文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力（响应有效期60日历天）。

3、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被工商行政管理部门（市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单；

（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4、若我方成交：

(1)我方保证在收到你方的成交通知书后，按采购文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2)贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件中的任何部分，经你方确认后作为合同文件的组成部分。

(3)我方保证向你方按时提交采购文件规定的履行担保，作为我方履约担保。

(4)我方保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务。

(5)我方完全理解你方采用的评选方式。

(6)我方保证安装过程中做到安全文明施工，同时消防安全、人身安全等所有安全责任均由我方自行负责。

5、服务期限：自合同签订之日起，于7日内安排工作人员进场进行工作交接，外包运维服务期限一年；服务期满后，如成交供应商履约良好，在年度预算、服务内容及外包运维部分价格不变的前提下，经双方协商同意，可针对外包运维续签下一年度合同，合同一年一签，最多续签两次。

供应商： （盖单位公章）

地址：

电话：

　　　　　　　　　　　 传真：

年 月 日

**报价函附件**

**1-1报价表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **磋商范围** | 全部 |
| **报价**  **（详见备注说明）** | 人民币大写： |
| **备注说明** |  |

供应商签章：

日 期：

* 1. **分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品及**  **服务名称** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 86寸智慧屏一体机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 75寸智慧屏一体机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智慧屏OPS  终端主机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 全向  会议拾音器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 智慧屏  移动机架 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 智慧屏  壁挂套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 4K  无线同屏器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

**备注：**

供应商盖章：

日 期：

**表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任**

**格式二**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(供应商名称)的法定代表人。

特此证明

**法定代表人身份印件**

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**格式三**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称）的询比采购，以本公司的名义签署响应文件，解释响应文件，进行响应、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：30天

附：委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**格式四**

**法人营业执照复印件；**

**格式五：**评审办法要求提供的其他资料

**格式六：**供应商认为需要提供的资料

第五章 合同主要条款

**项目采购合同**

**（服务类）**

项目编号： 某编号

买 方：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX

卖 方：XXXXXXXXXXXX 电话： XXX-XXXXXX

买方通过询比方式采购活动，经评审小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

**一、服务名称及内容**

本合同采购服务名称和内容同采购文件规定。

**二、组成合同的文件**

组成本合同的文件包括：

1. 采购文件及答疑、更正公告;
2. 采购文件标准文本中的“合同条款”；
3. 中标或成交公告；
4. 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
5. 双方另行签订的补充协议。

**三、 合同金额**

本合同的总金额为 元(人民币大写： )。

**四、服务期限**

卖方应于合同签字生效后开始计算的日内完成合同规定的服务内容，由买方进行验收。

**五、验收要求**

**（一）质量标准**

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

**（二）验收组织**

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

**（三）验收程序**

1.成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2.验收前要编制验收表格。

3.验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4.验收方出具验收报告。

**六、付款方式**

**七、售后服务**

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起 个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

**八、履约保证金**

本项目履约保证金为 元(人民币大写： )，收受人为 ，期限为验收合格后。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

**九、违约责任**

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正。

**十、合同签订地点**

本合同在 签订。

**十一、合同的终止**

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

**十二、其他**

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 申请仲裁。②向 人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方： 卖 方：

单位盖章： 单位盖章：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

日 期： 日 期: